德环审〔2026〕1-2号

德宏州生态环境局

关于芒市绿程包装材料生产线建设项目

环境影响报告表的批复

德宏绿程包装材料有限公司：

你公司报送的《芒市绿程包装材料生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2509-533103-04-01-676926）位于芒市轩岗乡芒广村民委员会（租赁德宏海创环保科技有限责任公司闲置土地），总占地面积1770m2，总建筑面积2900m2。项目建设内容为新建1栋二层标准厂房，其中一层设置生产区、原料堆场区、空压机室、蒸汽储罐区、配电室等，二层设置成品仓库、值班室、休息室等，配套建设13条自动化泡沫包装制品生产线。建成后年产泡沫包装制品2000吨。项目总投资200万元，其中环保投资34.1万元，占总投资的17.05%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，项目建设和运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实建筑施工“六个百分百”扬尘防治措施，有效控制施工扬尘。合理安排施工时间，优化施工布局，选用低噪声设备，加强运输车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工设备冲洗废水经临时沉淀池处理后回用，不得外排。建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分运至合法弃渣场规范处置，禁止随意倾倒；施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。预发泡、成型工序产生废气均应通过集气罩有效收集，引入1套“水气分离装置+四级活性炭吸附装置”处理，并通过1根20m排气筒（DA001）排放。其中有组织甲苯、乙苯、苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表4排放限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。运营期须加强无组织排放管控，确保厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求，厂界甲苯、非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界苯乙烯、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目采用雨污分流制，厂区初期雨水、冲厕废水均依托德宏海创环保科技有限责任公司现有初期雨水收集池、化粪池及污水处理站处理达标后，晴天全部用于该公司生产或厂区绿化，雨天用于炉渣冷却用水，不得外排。项目生产冷却水循环使用，蒸汽冷凝水回用于项目冷却系统补水，均不外排。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对空压机等高噪声设备采取隔声、减振、消声等有效措施，加强设备维护保养，确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。一般工业固体废物（废包装材料、边角料、不合格品等）须分类收集后暂存至一般固废暂存间，定期外售，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物（废机油、废活性炭等）须在规范建设的危废贮存库内分类分区贮存，并委托有相应资质的单位进行安全处置，其贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移过程须严格执行《危险废物转移管理办法》，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库须作为重点防渗区建设；循环冷却水池、消防废水收集提升水池、一般固废暂存间等区域须按一般防渗区要求落实防渗；其他区域做好简单防渗。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关规定。加强生产设施及污染防治设施的日常巡查与维护，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的风险防控措施。设置1座不小于10m3消防废水收集提升水池，并保持常空状态。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资与设备，定期组织开展应急演练，提升环境风险防控和应急处置能力。

（八）严格落实主要污染物排放总量控制制度。项目建成后，VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放总量须控制在0.9t/a以内。该总量指标来源于瑞丽市音皇电子科技音响配件及泡沫箱生产建设项目音响泡沫箱生产线关停后形成的减排量替代。你公司须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。所有总量控制指标由德宏州生态环境局芒市分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，你公司应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你单位在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月6日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南载航环境科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月6日印发