德环审〔2026〕1-5号

德宏州生态环境局

关于云南林达盛环境科技有限公司玻璃钢化粪池建设项目环境影响报告表的批复

云南林达盛环境科技有限公司：

你公司报送的《云南林达盛环境科技有限公司玻璃钢化粪池建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2507-533103-04-01-826572）位于芒市风平镇帕底村，总占地面积约2930m2，总建筑面积约1300m2。项目租用已建闲置厂房进行改造，设置生产车间（包括缠绕区、组装区、原料堆放区、化学品间）、成品堆放区、办公区及相应的环保配套设施等。建设年产3700m³玻璃钢化粪池生产线1条，年产1000m³玻璃钢A/O一体化污水处理设备生产线1条。项目总投资53.6万元，环保投资26.6万元，占总投资的49.6%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，项目建设和运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地应采取围挡、洒水降尘、物料遮盖等有效抑尘措施。优化施工布局，合理安排高噪声设备作业时间，加强运输车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工人员生活污水依托现有化粪池处理。建筑垃圾及废包装材料应分类收集、综合利用，不能利用的须清运至指定场所处置；施工生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目使用的有机树脂、固化剂等原辅料应使用密闭容器盛装，并存放于专用化学品间。胶水调配、缠绕、组装等产生挥发性有机物的工序须在密闭操作间内进行，产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经密闭负压有效收集后，引至“三级再生活性炭吸附装置”处理，并通过1根15m排气筒排放，排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表4排放限值要求。打磨、切割工序产生粉尘须经集气罩收集，采用移动式布袋除尘器处理后无组织排放。运营期厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求，厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流。运营期产生的冲厕废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后，通过自建污水管道接入北侧园区污水管网，最终进入帕底污水处理厂处理。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减振等有效降噪措施。合理安排生产时间，加强设备维护保养，确保厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。废包装材料、玻璃钢边角料、废塑料薄膜等统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。除尘器粉尘、生活垃圾交由环卫部门清运处置。原辅料桶、废活性炭、废润滑油（桶）等危险废物须在规范建设的危废贮存库内分类分区贮存，并委托有相应资质的单位进行安全处置，其贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移过程须严格执行《危险废物转移管理办法》，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库、事故应急池、化学品间须作为重点防渗区建设；生产车间、一般固废暂存间等区域按一般防渗区要求落实防渗；办公生活区、成品堆放区等其他区域做好地面硬化。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关规定。加强生产及环保设施的日常巡检与维护，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的风险防控措施。建设1座不小于12m3的事故应急池，并保持常空状态。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资与设备，定期组织开展应急演练，提升环境风险防控和应急处置能力。

（八）严格落实主要污染物排放总量控制制度。项目建成后，VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放总量须控制在0.92t/a以内。该总量指标来源于“十四五”期间德宏州机动车淘汰形成的VOCs减排量。你公司须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。所有总量控制指标由德宏州生态环境局芒市分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，你公司应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月9日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南禹含环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月9日印发