德环审〔2026〕1-7号

德宏州生态环境局

关于陇川县农昇种植专业合作社粮食烘干厂

环境影响报告表的批复

陇川县农昇种植专业合作社：

你单位报送的《陇川县农昇种植专业合作社粮食烘干厂环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2404-533124-04-05-762926）位于陇川县景罕镇曼晃村陇把傣社（勐约栋小组斜对面），占地面积约3027m2，建筑面积约2535m2。项目租用原有1栋粮食仓库、1间管理用房并对其进行改造，设置烘干区、办公用房、原料库、燃料堆场、成品库，配套建设相关的环保设施。建成后年烘干稻谷15000t、干玉米粒5000t。项目总投资400万元，其中环保投资22.21万元，占总投资的5.55%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治及环境风险防范措施的前提下，项目建设及运营对环境的不利影响可以得到有效减缓和控制。我局原则同意项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，加强运输车辆管理，确保施工噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾分类收集，可回收部分综合利用，不可利用部分清运至指定场所处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。热风炉燃烧废气必须经1套“耐高温布袋除尘器”处理后通过1根15m排气筒（DA001）达标排放。废气中烟（粉）尘、烟气黑度、SO2排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准限值，NOx须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。烘干过程产生的含尘废气须经布封集尘室有效收集。粮食的筛分、输送等产尘环节应尽可能密闭。原料、成品、燃料及炉灰堆场均须设置于半封闭厂房内，并采取有效的覆盖、围挡等抑尘措施。加强厂房内部清扫及洒水降尘，确保厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流，初期雨水收集汇入初期雨水收集池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。项目运营期须加强管理，确保不产生生产废水。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、软连接等有效降噪措施。合理安排生产时间，加强设备维护保养。确保运营期东、西、北侧厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧符合4类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。粮食筛分、烘干过程中产生的杂质、瘪粒等副产品统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。炉渣、粉尘可委托周边农户作为肥料还田。废矿物油（桶）、含油抹布等须在规范建设的危废贮存设施内分类分区贮存，并委托有相应资质的单位进行安全处置，其贮存、转移须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求，执行危废转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存设施须作为重点防渗区进行建设；初期雨水收集池、一般固废暂存区为一般防渗区；生产车间、厂区道路等其他区域做好地面硬化。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关规定。加强生产及环保设施的日常巡检与维护，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案，报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资和设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，有效防范和应对突发环境事件。

（八）严格落实主要污染物排放总量控制制度。项目建成后，NOX有组织排放总量须控制在0.9221t/a以内。该总量指标来源于陇川县雅森特木业有限公司、陇川县鑫晶冰糖加工厂、云南省陇川县章凤制药厂相关项目关停或改造形成的减排量。你单位须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。所有总量控制指标由德宏州生态环境局陇川分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，须按《排污许可管理条例》规定，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排污许可证，严格按证排污。须按规范设置排污口（采样口）及标志牌。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你单位在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局陇川分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局陇川分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月9日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局陇川分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南载航环境科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月9日印发