德环审〔2026〕1-8号

德宏州生态环境局关于盈江县新城乡红鑫碎石加工厂年产8千立方米碎石生产线建设

项目环境影响报告表的批复

盈江县新城乡红鑫碎石加工厂：

你厂报送的《盈江县新城乡红鑫碎石加工厂年产8千立方米碎石生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2505-533123-04-01-807486）位于盈江县新城乡光坡脚，总占地面积1493.5平方米。主要建设内容包括1座单层钢架结构碎石加工车间、原料及成品堆场、发运广场、生活区，并配套建设相关环保设施。项目原料来源于周边合法合规的石材加工厂废料及矿山废石料。建成后可年产碎石8千立方米。项目总投资150万元，环保投资33.2万元，占总投资的22.13%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治及环境风险防范措施的前提下，项目建设和运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

项目开工建设前，需办理使用林地手续及其他相关行政许可手续的，你厂应依法依规办理，在取得合法手续后方可施工。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地应采取洒水降尘、物料遮盖、运输车辆密闭或覆盖等措施，有效控制施工扬尘。合理安排施工时间，加强运输车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工废水经临时沉淀池处理后回用或洒水降尘，不得外排。建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分清运至指定场所处置。施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。严格控制施工范围，施工活动须严格远离项目东南侧用地红线外约2米处的国家二级保护植物（红椿），并设置围挡等物理隔离及警示标志，严禁破坏其生境。

（二）严格落实大气污染防治措施。破碎、筛分等主要产尘工序须在全密闭车间进行，并采用湿法作业。在投料口、破碎机、筛分机、物料转运落料点等关键产尘节点规范设置喷淋设施并保持有效运行。原料（成品）堆场、加工区、装卸过程各设置1套移动式雾炮机喷雾抑尘。原料（成品）堆场应采取围挡、覆盖措施。运输车辆应采取篷布覆盖，出入厂区时进行清洗。运营期厂界无组织颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目区采用雨污分流，规范建设厂区雨水收集沟渠及初期雨水收集池（容积不小于10m3），初期雨水经收集沉淀处理后，全部回用于生产或厂区洒水降尘，不得外排。筛分等工序产生的生产废水须全部收集进入三级沉淀池（容积不小于8m3）处理后回用于生产，严禁外排。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对破碎机、筛分机等高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等有效降噪措施。优化厂区平面布局，合理安排生产及物料运输时间，加强设备维护保养。确保运营期东侧厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，南、西、北侧厂界达到1类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。沉淀池泥渣、收集的粉尘等一般固废应规范暂存，定期外售进行综合利用，其贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。废机油、废油桶等危险废物须在规范建设的危废贮存库内安全贮存，并委托有相应资质的单位进行清运处置，其贮存、转移须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》的相关要求，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库应作为重点防渗区进行建设；事故应急池、沉淀池、初期雨水收集池等区域作为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定。加强生产及环保设施的日常巡检与维护，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资与设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，有效防范和应对突发环境事件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你厂应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，须按《排污许可管理条例》规定，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排污许可证，严格按证排污。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你厂应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你厂在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局盈江分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局盈江分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月12日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局盈江分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南保兴环境科技咨询有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月12日印发