德环审〔2026〕1-12号

德宏州生态环境局

关于云南盈江县白马山铅锌锰多金属矿勘探

项目环境影响报告表的批复

云南正源矿业有限公司：

你单位报批的《云南盈江县白马山铅锌锰多金属矿勘探项目环境影响报告表》（报批稿）收悉。结合《云南润熙环保工程有限公司关于云南盈江县白马山铅锌锰多金属矿勘探项目环境影响报告表的技术评估意见》（润德评发〔2025〕34号），经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目位于德宏州盈江县姐那乡石分村白马山矿区，勘查区地理坐标范围为东经98°09′01.839″～98°10′15.869″，北纬25°10′15.328″～25°13′29.007″，由37个拐点圈定，勘查面积6.1745km²，勘探矿种为铅锌锰多金属矿。项目主要采用槽探和钻探方式，设计对V1矿体布设11个钻孔（累计进尺2150m）和3个探槽（槽探工程量400m³）。项目总投资705.09万元，其中环保投资40.4万元，约占总投资的5.73%。项目已取得勘查许可证（证号：T5331002009093010034397），有效期至2029年7月10日。

根据《报告表》评价结论及技术评估意见，本项目属多金属矿勘探，符合国家产业政策及相关规划要求。项目选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线等环境敏感区，选址总体可行。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设及运营产生的不良环境影响可以得到有效预防和控制。我局原则同意《报告表》中所述的项目性质、规模、地点、勘探工艺和拟采取的环境保护对策措施。

后续勘探过程中，如勘探工程涉及占用天然林、公益林的，你公司须严格按照相关主管部门要求，依法办理相关审批手续，在取得行政许可后方可实施。

二、项目建设与运营期间应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）强化施工期环境管理。制定并落实文明施工方案，采取有效抑尘、降噪措施。施工场地定期洒水，物料堆放须加盖篷布。施工废水经沉淀处理后回用于施工或降尘，不得外排。施工人员生活污水经化粪池处理后回用于周边农地施肥，不得直接排入地表水体。合理安排施工时间，加强施工设备和运输车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工弃土（石、渣）应合理回填利用，建筑垃圾分类处置。施工生活垃圾须集中收集，定期清运至附近村庄环卫点，严禁随意倾倒或排入水体。

（二）严格落实大气污染防治措施。钻探、表土堆放、探槽回填等易产尘环节应采取湿法作业、定时洒水、篷布覆盖等有效抑尘措施。确保勘探场界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟须经油烟净化设施处理，排放须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。

（三）强化水环境保护措施。每个钻探平台须规范设置截排水沟及容积不小于10m³的沉淀池。钻孔废水、泥浆须全部收集进入沉淀池处理后，上清液循环利用，沉淀泥浆用于封孔，严禁外排。若钻探过程出现涌水或漏失，须立即采取有效堵漏、隔离措施，防止污染地下水。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农地施肥。初期雨水须收集进入沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，严禁未经处理排入地表水体。

（四）有效控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振等降噪措施。合理安排勘探作业时段，加强设备维护保养。运输车辆途经村庄等环境敏感点时应限速、禁鸣。勘探施工场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（五）规范固体废物管理。槽探废渣应及时回填。勘探产生的岩芯须规范存放，不得随意遗弃。老硐清理废渣集中收集后，用于“开采项目”中采空区回填或生态修复。生活垃圾集中收集后，定期清运至附近村庄环卫点处置。餐厨垃圾及隔油池废油脂须委托有相应处理资质的单位处置。废机油、废润滑油及含油废物等危险废物依托“开采项目”已建的危废贮存库暂存，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定管理，建立危险废物管理台账，执行危险废物转移联单制度。

（六）落实生态保护与恢复措施。优化施工方案和布局，严格控制作业范围，减少土地占用和植被破坏。施工便道、场地选址应尽量避让植被良好区域。勘探过程剥离的表土、土石方应集中堆存，压实并妥善苫盖，后期全部用于场地回填及植被恢复。勘探结束后须及时清理场地，拆除临时设施，对临时占地、边坡等采取工程与植物相结合的措施进行生态恢复和水土保持。加强施工人员宣传教育与管理，严禁破坏植被和捕猎野生动物。勘探过程中如发现金荞麦等国家重点保护野生植物，应优先采取避让措施，无法避让时，须采取移栽、挂牌保护等措施，并报相关主管部门备案。

（七）严格勘探活动边界。本次批复仅限勘探活动，若勘探范围、勘探方式发生重大变更，或探矿结束后确认矿产资源达到开采规模要求需转为开采的，必须依法另行办理环境影响评价审批手续，严禁以探代采。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式投入生产或使用。验收报告应依法向社会公开，并按要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台备案。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局盈江分局，并切实履行生态环境保护主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局盈江分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月21日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局盈江分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南晨铭环境科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月21日印发