德环审〔2026〕1-19号

德宏州生态环境局关于芒市永金食品厂

建设项目环境影响报告表的批复

芒市永金食品加工有限公司：

你公司报送的《芒市永金食品厂建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2507-533103-04-01-850080）位于芒市强园路与规划路交叉路口，总占地面积10600m2。项目分两期建设，本次评价范围仅涉及一期工程，一期占地面积5780m2，建筑面积6124.37m2。主要建设内容包括2栋加工厂房、1栋仓库，配套建设锅炉间、化验室、消防水池等辅助设施及环保设施，建设1条年产2100吨饵丝生产线。一期总投资1600万元，其中环保投资105.07万元，占总投资的6.57%。

项目符合国家产业政策、园区规划及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实建筑施工“六个百分百”扬尘防治措施，规范设置施工围挡，堆放物料有效遮盖，并加强洒水降尘。优化施工布局，选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工废水及生活污水经临时沉淀池处理后回用或场地洒水降尘，不得外排。施工土石方可回填利用，多余部分运至合法排土场堆存；建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分运至指定建筑垃圾处置场所，严禁随意倾倒；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期1台3t/h天然气锅炉须采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根24m排气筒（DA001）排放，污染物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值要求。稻谷加工粉尘经设备自带的5台刹克龙+8台脉冲除尘器处理后，通过1根26m排气筒（DA002）排放，粉尘排放浓度及速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。排气筒须按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及相关监测规范要求设置采样口和监测平台，废气排放口应规范设置环境保护图形标志。

污水处理站、化粪池须采用地埋式封闭结构，定期喷洒除臭剂、清掏污泥，并加强周边绿化，确保厂界恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1“二级新扩改建”标准要求。加工厂房须保持密闭，定期清扫粉尘，确保厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流，雨水经收集后接入北侧强园路雨水管网。锅炉排污水、软水制备废水经沉淀池预处理，生活废水经化粪池预处理后，与生产废水一同进入厂内污水处理站（处理能力60m³、采用混凝沉淀+A2O工艺）处理，出水水质须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准，最终接入北侧强园路污水管网，送芒市工业园区帕底污水处理厂处置。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取厂房隔声、基础减振、安装消声器等措施，确保运营期南、东、西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北侧厂界噪声满足4类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。除尘器粉尘、废包装袋、成品检验废物等一般固废分类收集后暂存于一般固废暂存间，优先资源化利用，无法利用的定期委托合规单位处置。废离子交换树脂由厂家定期更换回收。生活垃圾、化粪池及污水处理污泥定期委托环卫部门清运处置。废矿物油（桶）、含油抹布等危险废物须在规范建设的危废贮存库分类分区贮存，并委托有相应资质的单位进行安全处置，其贮存、转移应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求，执行危废转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；5#加工厂房、事故应急池、沉淀池、污水处理站为一般防渗区；仓库、一般固废暂存间等为简单防渗区。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关规定。加强对污染防治设施的检查及维护，防止因污染物跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。规范建设1座不小于60m3的事故应急池，并保持常空状态。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资和设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升风险防范和应急处置能力。

（八）严格落实主要污染物排放总量控制制度。项目建成后，NOX有组织排放总量须控制在0.116t/a以内。该总量指标来源于原项目搬迁拆除后形成的减排量。你单位须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。所有总量控制指标由德宏州生态环境局芒市分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式投入生产或使用。验收报告应依法向社会公开，并按要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台备案。项目在启动生产设施或者发生实际排污前，须按照《排污许可管理条例》规定，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排污许可证，做到持证排污，项目运行全过程须符合排污许可管理要求。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年3月11日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南纳智环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年3月11日印发