德环审〔2026〕1-20号

德宏州生态环境局

关于盈江县思泰商贸有限公司建筑材料生产

项目环境影响报告表的批复

盈江县思泰商贸有限公司：

你公司报送的《盈江县思泰商贸有限公司建筑材料生产项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2504-533123-04-01-231384）位于盈江县平原镇兴和村民委员会屯董村民小组19号，总用地面积为3773.8平方米。主要建设内容包括1栋砂石骨料生产车间、1栋免烧砖生产车间、养护棚、原料堆场、砂石骨料成品堆场、免烧砖成品堆场，配套建设办公区、水电及环保设施等。项目原料均为外购周边石灰岩矿山物料，不采用建筑垃圾作为原料。建成后可年产砂石骨料5万吨（其中公分石1.5万吨，瓜子石1.5万吨，石砂2万吨），年产免烧砖约20万块。项目总投资200万元，环保投资40.35万元，占总投资的20.18%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地应设置围挡，采取湿法作业、物料防尘遮盖等措施；运输车辆出入场地须冲洗并加盖篷布，运输道路定期洒水降尘、及时清扫，有效控制施工扬尘污染。合理安排施工时间，优化施工布局，选用低噪声施工设备，强化运输车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工废水经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不得外排。建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分运至指定建筑垃圾处置场所；施工人员生活垃圾统一收集后运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。砂石骨料生产车间、免烧砖生产车间须为全封闭结构，车间各设置1套喷淋雾化降尘装置。破碎、筛分工序须设置于封闭厂房内，并采用湿法作业。免烧砖搅拌工序应为全密闭作业。原料堆场、产品堆场、养护棚均采用顶棚+三面围挡，并配套喷淋降尘设施。配备1台雾炮机用于运输道路及重点区域洒水降尘。运输车辆全程加盖篷布密闭，进出厂区应进行清洗。水泥筒仓、砂仓须做好密闭，其产生的粉尘分别经仓顶自带的脉冲布袋除尘器处理后排放。运营期厂界无组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目实行雨污分流，厂区初期雨水收集汇入初期雨水收集池沉淀处理后，全部回用于项目洒水降尘。生产废水（含破碎筛分废水、养护废水、设备清洗废水）经三级沉淀池絮凝沉淀处理后，全部回用于砂石骨料破碎、筛分工段补水，不得外排。生活污水进入化粪池处理后，委托周边居民定期清掏用作农肥。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声、低振动设备。破碎机、筛分机等高噪声设备须设置于封闭车间内，并采取基础减振等措施。加强运输车辆管理及生产设备的维护保养，确保运营期厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。车间沉降粉尘、沉淀池污泥等收集后回用于免烧砖生产；废包装材料集中收集后外售综合利用；生活垃圾收集后运至附近生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置；化粪池污泥委托周边居民清掏用作农肥。废机油（桶）等危险废物须在规范建设的危废贮存库分类分区贮存，并委托有相应资质的单位进行安全处置，其贮存、转移应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求，执行危废转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库应作为重点防渗区进行建设；污泥暂存间、废水沉淀池、化粪池、初期雨水收集池等区域划为一般防渗区，落实相应防渗要求；厂区其他区域做好地面硬化。各项防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定。加强污染防治设施的日常巡检与维护，防止因污染物跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资及设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升环境风险防范与应急处置能力。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式投入生产或使用。验收报告应依法向社会公开，并按要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台备案。项目在启动生产设施或者发生实际排污前，须按照《排污许可管理条例》规定，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排污许可证，做到持证排污，项目运行全过程须符合排污许可管理要求。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局盈江分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局盈江分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年3月11日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局盈江分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南明熙生态环境科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年3月11日印发