德环审〔2026〕1-17号

德宏州生态环境局

关于瑞丽市帮业建材有限公司免烧砖生产线

建设项目环境影响报告表的批复

瑞丽市帮业建材有限公司：

你公司报批的《瑞丽市帮业建材有限公司免烧砖生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2408-533102-04-01-412673）位于瑞丽市瑞雷公路北侧，占地面积约14974.99m2。项目主要对现有厂房进行改造，设置生产车间、包装车间、原料车间、成品堆场、办公生活区等，购置安装免烧砖生产设备，配套建设水电及相应的环保设施。建成1条年产1230万块免烧砖生产线。项目总投资2000万元，其中环保投资105.8万元，占总投资的5.29%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，项目建设和运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地应采取洒水降尘、物料防尘遮盖、施工车辆出入场地清洗并加盖篷布等措施，有效控制施工扬尘污染。合理安排施工时间及车辆运输路线，加强施工人员环保宣传教育，严格规范使用机械设备，做到文明施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。少量生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入瑞丽市第一污水处理厂处理。建筑废料分类收集并资源化利用，不可利用部分运至指定建筑垃圾处置场所；施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期应做好全厂无组织颗粒物排放控制。原料车间设置为半封闭式（顶棚+三面围挡），装卸过程采取洒水降尘，车间堆场配套防尘网覆盖等措施减少粉尘产生。生产车间设置为全封闭式（进出口设置卷帘门），搅拌设备应位于全密闭生产车间内，搅拌过程做好密闭。2个水泥筒仓呼吸粉尘分别通过各自配备的1套袋式除尘器+15m高排气筒达标排放，颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求。食堂油烟经油烟净化器有效处理后外排。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期采用雨污分流，初期雨水须收集汇入初期雨水沉淀池处理后，晴天用于项目区洒水降尘或浸泡工序使用，不得外排。食堂废水经油水分离器预处理、生活污水经化粪池预处理后，一并排入项目区西南侧金滇路市政污水管网，最终进入瑞丽市第一污水处理厂处置。浸泡废水循环使用，不得外排。

（四）有效控制噪声环境影响。优先选用低噪声、低振动设备；优化高噪声设备布局，使其尽可能远离周边环境敏感点；对高噪声设备采取隔声、减振等措施，加强设备维护与保养，确保东、西、北侧厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界符合4类标准要求。

（五）规范固体废物处置管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。一般工业固体废物的贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。不合格产品、除尘器收集粉尘应全部回用于生产；废包装材料等可回收物统一收集暂存，定期外售综合利用；沉淀池及化粪池污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；餐厨垃圾、废油污须委托有资质单位收运处置。规范设置危险废物贮存库，废机油、废油桶等危险废物须分类收集、分区暂存，其贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并委托有相应资质的单位进行安全处置，严格执行危险废物转移联单制度，建立规范的管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库应作为重点防渗区进行建设；化粪池、浸泡池等区域为一般防渗区；办公生活区做好地面硬化。防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定。加强污染防治设施的日常巡查和维护，严防跑、冒、滴、漏现象，避免污染土壤和地下水环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防控措施。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资和设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升突发环境事件应急处置能力。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，须按《排污许可管理条例》规定，在全国排污许可证管理信息平台申请并取得排污许可证，严格按证排污。规范设置污染物排放口及采样监测口，并设立标志牌。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你单位在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局瑞丽分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局瑞丽分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年4月2日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局瑞丽分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南顺测环保工程有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年4月2日印发