德环审〔2026〕1-23号

德宏州生态环境局

关于瑞丽市焱火星辰印花绣花工艺生产线

建设项目环境影响报告表的批复

瑞丽市焱火星辰科技有限公司：

你公司报送的《瑞丽市焱火星辰印花绣花工艺生产线建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2509-533102-04-01-344653）位于瑞丽市沿边产业园环山片区内，总用地面积3000m2。项目主要对租用标准厂房实施升级改造，内设绣花区、印花区、调色室、印刷室、加工区、材料仓、检验区及办公室等，配套建设相应的环保设施。拟设置印花、绣花工艺生产线各6条，设计年产能为服装面料印花100万件、服装面料绣花50万件。项目总投资800万元，其中环保投资62.2万元，占总投资7.78%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地采取洒水降尘、运输车辆密闭加盖及低速行驶等抑尘措施，有效控制施工扬尘。合理安排施工时段与车辆运输路线，规范使用施工机械设备，加强施工噪声管控，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工人员生活污水依托租用场地现有化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终进入瑞丽市第三污水处理厂处置。建筑废料分类收集并资源化利用，不可利用部分运至指定建筑垃圾处置场所；施工人员生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期调色室、印刷室须采取全密闭措施，调色、印刷工序产生废气（以非甲烷总烃计）经密闭负压收集并通过二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放，排放浓度须满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1限值要求。加强废气治理设施日常巡检与维护，定期更换活性炭，确保废气收集及处理设施有效运行。

运营期应加强污水处理站日常运维检修，避免因系统故障导致恶臭污染物排放量增加；污泥做到及时清运，运输车辆采取密闭措施，最大限度降低恶臭对周边环境的影响。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期洗版废水、地面冲洗废水经自建污水处理站（处理规模6.7m3/d、采用“混凝絮凝+生化”处理工艺）处理，水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）相关要求后排入收集池（不小于6m3），全部回用于生产，不外排。职工生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终进入瑞丽市第三污水处理厂处置。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声生产设备，高噪声设备采取基础减振、隔声降噪等措施，加强机械设备的维护保养，确保运营期厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。一般工业固体废物（废包装材料、废布料、不合格产品等）收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用；生活垃圾、污水处理站及化粪池污泥委托环卫部门定期清运处置。废丝网、废菲林片、废包装桶、废抹布、废刮刀、废活性炭、废机油等危险废物须在规范建设的危废贮存库分类分区贮存，并委托有相应资质的单位安全处置，其贮存、转移应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求，执行危废转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水环境保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施：危险废物贮存库、印刷室、调色室、绣花区、印花区、加工区、检验区等区域按重点防渗区标准建设并落实防渗要求；化粪池、污水处理站、事故应急池、收集池、材料库等区域划为一般防渗区，落实相应防渗措施；其他区域做好地面硬化。各项防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定。加强污染防治设施的日常巡检与维护，严防污染物跑、冒、滴、漏造成地下水及土壤污染。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。规范建设1座不小于12m3事故应急池，并保持空置状态。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资及设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升环境风险防范与应急处置能力。

（八）严格落实主要污染物排放总量控制制度。项目建成投运后，VOCs有组织排放总量须控制在0.1025t/a以内，该总量指标来源于中国石化销售有限公司云南德宏瑞丽瑞城加油站进行油气回收改造后形成的减排量替代。你公司须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。所有总量控制指标由德宏州生态环境局瑞丽分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式投入生产或使用。验收报告应依法向社会公开，并按要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台备案。在启动生产设施或者发生实际排污前，你公司应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局瑞丽分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局瑞丽分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年4月2日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局瑞丽分局，云南

润熙环保工程有限公司，云南顺测环保工程有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年4月2日印发