德环审〔2026〕1-6号

德宏州生态环境局

关于芒市富兴烟花爆竹有限责任公司新建仓库建设项目环境影响报告表的批复

云南天宇爆破技术有限公司德宏分公司：

你公司报送的《芒市富兴烟花爆竹有限责任公司新建仓库建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2508-533103-04-01-755489）位于芒市遮放镇坝托弄喜五队南吧山，总用地面积约5665.0m2。主要建设内容为：新建1栋1.3级C、D级烟花爆竹成品仓库（建筑面积979.84m2，计算药量20t）、1座270m3成品高位消防水箱、1座240m3事故水池、300m围墙及相关公用、环保设施。仓库仅用于储存烟花爆竹成品。项目总投资800万元，其中环保投资45万元，占总投资的5.63%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施后，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

项目开工建设前，需办理使用林地手续及其他相关行政许可手续的，你公司应依法依规办理，在取得合法手续后方可施工。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地采取围挡、物料覆盖、洒水降尘、车辆密闭运输等抑尘措施，减少施工扬尘污染。合理安排施工时间，优化高噪声设备布局，加强施工车辆管理，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程或洒水降尘，不外排。建筑垃圾应分类收集并资源化利用，不可利用部分清运至指定场所处置，严禁与生活垃圾混合处理。施工人员生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。严格控制施工范围和临时占地面积，减少地表扰动。加强施工人员生态保护宣传教育，严禁破坏植被和捕猎野生动物。施工结束后，及时对临时占地等进行生态恢复。

（二）落实大气污染防治措施。项目为烟花爆竹储存仓库，不进行生产及加工，不产生有组织废气。运营期大气污染物主要为运输车辆尾气和道路扬尘。须通过加强管理，采取车辆限速、定期清扫洒水等措施，减少无组织废气排放对周边环境的影响。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期无生产废水、生活污水产生。须严格按照消防及安全规范，在库区规范建设一座有效容积不小于240m3的事故水池（地下式）。消防废水及事故状态下产生的雨水必须全部收集至事故水池，并及时清运妥善处置，严禁外排。事故水池应保持常空状态。

（四）落实噪声污染防治措施。运营期噪声主要来自进出库区的运输车辆。须通过优化运输路线、库区内限速、禁止鸣笛、合理安排装卸时间等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。成品库内须单独设置1座5m2残损烟花爆竹仓库。过期、残损的烟花爆竹须使用专用容器和包装物妥善收集、封存于该仓库内，建立管理台账。其贮存、转移和处置须严格遵守《烟花爆竹安全管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关要求。过期、残损的烟花爆竹定期交由公安部门组织销毁，确保全过程环境安全。

（六）强化土壤与地下水保护。严格按照《报告表》要求落实分区防渗措施。事故水池、烟花爆竹成品库设置为一般防渗区，防渗技术要求应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，其他区域做好地面硬化等简单防渗。加强库区导流沟渠、事故水池等设施的日常巡检与维护，防止污染物泄漏污染土壤和地下水。

（七）加强环境风险防范与应急管理。项目设计、建设及运营须严格遵守《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等相关安全技术规范。确保库区北侧高位消防水箱（有效容积270m3）等消防设施完备有效。全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。项目投运前，须编制突发环境事件应急预案，报属地生态环境主管部门备案，定期组织开展应急演练。配备必要的应急物资与设备，加强对员工的安全生产、环境保护及应急知识培训，提升风险防范和应急处置能力，杜绝环境安全事故发生。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，你公司应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年1月9日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，德宏正康环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年1月9日印发